



AB-Port Nutzung am Lancom R883VAW / 1783VAW mit Cloud PBX

Setup Assistent über Web-Browser oder Lan-Config-Tool












Info: Rufnr. 100 nur für interne Zuweisung wichtig.










SIP-ID = Benutzername aus SIP Accountdaten des Universellen Basisprofile ohne „@tel.t-online.de“

Telefonie Benutzername = Authentication Name aus SIP Accountdaten des Universellen Basisprofile


Telefonie Passwort = Authentication Password aus SIP Accountdaten des Universellen Basisprofile









Analoges Endgerät hinzufügen mit entsprechender interner Standard Nr. bzw. Interface wählen







Weiter Weiter Fertig ;-)